Eisen Nul op de Meter

Als u uw Nul op de Meter verbouwing wilt financieren met de Energiebespaarlening, stellen wij de volgende eisen:

* De energieprestatie moet door gecertificeerde partijen worden gegarandeerd. U moet daarom een Verklaring Aannemer/Installateur aanleveren.
* U kunt maximaal 75% van de hoofdsom van de Energiebespaarlening gebruiken voor het financieren van zonnepanelen, dit met een maximum van € 18.750,- (is 75% van € 25.000,-).

| **Maatregel** | **Isolatiewaarden** |
| --- | --- |
| Dakisolatie | minimale Rc-waarde 6,5 [m²K/W] |
| Gevelisolatie | minimale Rc-waarde 5,0 [m²K/W] |
| Vloerisolatie | minimale Rc-waarde 4,0 [m²K/W] |
| Glas | maximale U-waarde 0,8 [W/m²K] |
| Isolatie kozijnen | maximale U-waarde 1,5 [W/m²K] |
| Isolatie deuren (gevel) | maximale U-waarde 1,5 [W/m²K] |